|  |  |
| --- | --- |
| Gwarancja producenta: | 36 miesięcy |
| **Ogólne** |
| Rodzaj wyświetlacza: | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
| Wielkość celownika: | 23.8" |
| Typ panela: | VA |
| Współczynnik kształtu: | 16:9 |
| Rozdzielczość natywna: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz |
| Rozstaw pikseli: | 0.2745 mm |
| Pikseli na cal: | 93 |
| Jasność: | 250 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu: | 3000:1 |
| Obsługa kolorów: | 16,7 miliony kolorów |
| Czas reakcji: | 4 ms (szary-do-szarego) |
| Częstotliwość odświeżania pionowego: | 48 - 75 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego: | 30 - 85 kHz |
| Poziomy kąt widzenia: | 178 |
| Pionowy kąt widzenia: | 178 |
| Powłoka ekranu: | Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25% |
| Technologia podświetlenia: | WLED |
| Wymiary maksymelne (szer./głęb./wys.): | 54 cm x 22 cm x 41.6 cm - z podstawką |
| **Złącza** |
| Interfejsy: | VGAHDMI (HDCP)Wyjście audio |
| **Mechaniczne** |
| Regulacja pozycji ekranu: | Odchylenie |
| Kąt pochylenia: | -5/+20 |
| Interfejs Montażowy VESA: | 100 x 100 mm |
| **Różne** |
| Cechy: | Slot blokady bezpieczeństwa |
| Dołączone przewody: | 1 x kabel HDMI |
| MTBF minimalny: | 50,000 godzina(y) |
| Zgodność z normami: | Plug and Play, TUV GS, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, bezołowiowa, CU-EAC, Ukraine, bez Rtęci, EAEU RoHS |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego: | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
| **Zasilanie** |
| Napięcie wejściowe: | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Maksymalny pobór mocy (tryb wył.): | 0.5 wat |
| **Standardy ochrony środowiska** |
| Certyfikat ENERGY STAR: | Tak |
| ENERGY STAR Version: | 8.0 |
| **Parametry środowiska** |
| Minimalna temperatura pracy: | 0 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność: | 20 - 80% |