|  |  |
| --- | --- |
| Gwarancja producenta: | 36 miesięcy |
| **Ogólne** |
| Rodzaj urządzenia: | UPS – zewnętrzny RACK |
| **Zasilacz** |
| Technologia UPS: | Liniowa interaktywna |
| Napięcie wejściowe: | AC 220/230/240 V |
| Częstotliwość wyjściowa: | 50/60 Hz |
| Wymagana częstotliwość: | 50/60 Hz |
| Złącza wejściowe: | 1 |
| Napięcie wyjściowe: | AC 230 V 50/60 Hz |
| Zasilanie minimalne: | 780 wat  |
| Ochrona przepięciowa łącza danych: |  |
| Kształt fali wyjściowej: | **Sinus** |
| **Bateria** |
| Ilość: | 1 |
| Napięcie wyjściowe: | 12 V |
| Pojemność minimalna: | 10 Ah |
| Czas Transferu maksymalny: | 2 ms |
| **Praca w sieci** |
| Interfejs do zdalnego zarządzania: | USB |
| **Rozszerzenie / połączenie** |
| Interfejsy: | 1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B |
| **Różne** |
| Charakterystyka: | Automatyczna regulacja napięcia  |
| **Wymiary i waga** |
| Szerokość maksymalna: | 49 cm |
| Głębokość maksymalna: | 20 cm |
| Wysokość maksymalna: | 20 cm |
| Waga maksymalna: | 11,5 kg |