|  |  |
| --- | --- |
| Gwarancja producenta: | 24 miesiące |
| **Ogólne** | |
| Rodzaj urządzenia: | Router |
| Rodzaj obudowy: | Montowany w szafie rack - 1U |
| Technologia podłączania: | Przewodowa |
| Protokół komunkacyjny danych: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Cechy: | Zasilanie przez Ethernet (poE) |
| Procesor minimalna częstotliwość: | 1.4 GHz |
| RAM minimalna ilosć: | 1 GB |
| Pamięć fleszowa minimalna ilosć: | 128 MB |
| Wbudowane urządzenia: | Wyświetlacz |
| **Rozszerzenie / połączenie** | |
| Interfejsy: | LAN: 9 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE) - RJ-45 USB 3.0: 1 x USB 9 pin Typ A 1 x SFP (mini-GBIC) Szeregowy: 1 x RJ-45 |
| **Zasilanie** | |
| Zużycie energii w trybie aktywności maksymalne: | 10 wat |
| **Oprogramowanie / Wymagania systemowe** | |
| Dołączony system operacyjny: | TAK |
| **Wymiary i waga** | |
| Szerokość maksymalna: | 45 cm |
| Głębokość maksymalna: | 10 cm |
| Wysokość maksymalna: | 5 cm |
| **Parametry środowiska** | |
| Minimalna temperatura pracy: | -30 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 70 °C |